山东泰东实业有限公司
方形摇摆筛
第一章  投标技术要求
一、标的设备名称、数量及交货期（分别报价）
	设备名称
	规格型号
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	方形
摇摆筛
	五层
	一台
	投标方注明交货期、安装周期
	山东省济南市钢城区冶金新材料事业部
	


二、招标项目简介
 冶金新材料事业部现需要对场内生石灰（主要成分CaO）进行筛分，需采购方形摇摆筛。
三、物料情况
3㎜以上5%。
0.5mm-3㎜55%。
0.5㎜以下40%。
四、主要技术参数及要求
小时处理量10-15吨。
筛分要求0.5mm，筛净率95%以上。
设备主体材质Q235，重量5.3t-6t，设备长度小于4.3m，宽度小于2.7m，高度小于2.1m。
网架制作采用折弯工艺，喷涂采用静电喷粉工艺，涂层厚度≥80μm，通过盐雾试验验证防腐性能。
环保封闭筛，杜绝粉尘外溢。
耐磨硅胶球70%回弹高度，防堵并提高筛分效率。
轴承采用进口SKF轴承，提高使用寿命。
[bookmark: _GoBack]筛网倾角4°，材质为SUS304，结构为编织网，层数为5层（其中第1层筛网孔径为16目，第2层筛网孔径为32.4目，第3层为盲板，第4层筛网孔径为16目，第5层筛网孔径为32.4目），物料行程20-50mm，筛网和固定板通过焊接形式固定，点焊距离不小于50mm，固定板侧方设置筛网编号。
进料口密封皮条为进口耐高温材质，网架上耐磨皮条采用中间含铁片的双U型皮条敲进网架中间,避免后期脱落。
5、 质保条件
质保期一年，质保期自设备验收合格之日起开始计算。 
六、详细注明优惠条件
七、售后服务
投标方详细阐述质保、售后服务承诺。
八、报价方式及要求
    根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。
报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。
九、交货地点
 山东省济南市钢城区新兴路山东泰东实业有限公司冶金新材料事业部院内
第二章  投标人须知
一、 投标人
1、合格投标人的范围
1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。
1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。
1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。
1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。
2、投标委托
如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。
3、投标费用
无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
二、投标文件
1、投标文件的组成
1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。
1.2投标书部分应包括：
1）投标书
2）开标一览表
3）规格、技术参数表
4）投标方的资格声明
2、投标报价
2.1所有投标均以人民币报价。
2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。
2.3最低报价不能作为中标的保证。
3、投标文件的签署及规定。
3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。
3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
三、投标文件的递交
投标文件请在投标截至时间（2026年8月6日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。
四、其他事项
1、交货周期：
投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。
2、联系人及联系方式：
冶金新材料事业部  程龙 13963496394
山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623
电子邮箱：342632269@qq.com
山东泰东实业有限公司
2026年7月29日
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